{
   "ActiveEmotionalView":"Default View",
   "Default View_ScaleFactor":"0.703018",
   "Default View_TopLeft":"341,-30",
   "ExpandedHierarchyInLayout":"",
   "guistr":"# # String gsaved with Nlview 7.0r4  2019-12-20 bk=1.5203 VDI=41 GEI=36 GUI=JA:10.0 TLS
#  -string -flagsOSRD
preplace port SYS_CLK_0 -pg 1 -lvl 0 -x -20 -y 20 -defaultsOSRD
preplace port uart_rtl_0 -pg 1 -lvl 6 -x 1900 -y 680 -defaultsOSRD
preplace port DDR3_0 -pg 1 -lvl 6 -x 1900 -y 180 -defaultsOSRD
preplace port SYS_CLK_1 -pg 1 -lvl 0 -x -20 -y 330 -defaultsOSRD
preplace port port-id_sys_rst_0 -pg 1 -lvl 0 -x -20 -y 130 -defaultsOSRD
preplace port port-id_clk100M -pg 1 -lvl 6 -x 1900 -y 200 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0_axi_intc -pg 1 -lvl 3 -x 900 -y 1010 -defaultsOSRD -orient R180
preplace inst microblaze_0_xlconcat -pg 1 -lvl 3 -x 900 -y 850 -defaultsOSRD -orient R180
preplace inst axi_uartlite_0 -pg 1 -lvl 5 -x 1730 -y 690 -defaultsOSRD
preplace inst axi_timer_0 -pg 1 -lvl 5 -x 1730 -y 860 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0_axi_periph -pg 1 -lvl 4 -x 1420 -y 830 -defaultsOSRD
preplace inst mig_7series_0 -pg 1 -lvl 5 -x 1730 -y 230 -defaultsOSRD
preplace inst smartconnect_0 -pg 1 -lvl 4 -x 1420 -y 190 -defaultsOSRD
preplace inst clk_wiz_0 -pg 1 -lvl 3 -x 900 -y 300 -defaultsOSRD
preplace inst mdm_1 -pg 1 -lvl 3 -x 900 -y 730 -defaultsOSRD
preplace inst rst_mig_7series_0_100M_1 -pg 1 -lvl 3 -x 900 -y 120 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0 -pg 1 -lvl 3 -x 900 -y 560 -defaultsOSRD
preplace inst microblaze_0_local_memory -pg 1 -lvl 4 -x 1420 -y 480 -defaultsOSRD
preplace inst util_ds_buf_1 -pg 1 -lvl 2 -x 390 -y 330 -defaultsOSRD
preplace inst util_ds_buf_2 -pg 1 -lvl 2 -x 390 -y 30 -defaultsOSRD
preplace netloc axi_timer_0_interrupt 1 3 3 1160 990 NJ 990 1860
preplace netloc axi_uartlite_0_interrupt 1 3 3 1170 1000 N 1000 1870
preplace netloc mdm_1_debug_sys_rst 1 2 2 540 10 1160J
preplace netloc microblaze_0_Clk 1 2 4 560 220 1210 80 1580 110 1870J
preplace netloc microblaze_0_intr 1 2 2 580 1120 1140
preplace netloc mig_7series_0_ui_clk 1 3 3 1260 90 1570 120 1860
preplace netloc rst_mig_7series_0_100M_1_bus_struct_reset 1 3 1 1250 100n
preplace netloc rst_mig_7series_0_100M_1_interconnect_aresetn 1 3 1 1240 140n
preplace netloc rst_mig_7series_0_100M_1_mb_reset 1 2 2 570 460 1150
preplace netloc rst_mig_7series_0_100M_peripheral_aresetn 1 3 2 1180J 390 1590
preplace netloc sys_rst_0_1 1 0 5 NJ 130 N 130 530 0 N 0 1590
preplace netloc util_ds_buf_1_IBUF_OUT 1 2 3 520 380 N 380 1570
preplace netloc clk_wiz_0_locked 1 2 2 550 20 1140
preplace netloc SYS_CLK_1_1 1 0 2 N 330 N
preplace netloc axi_uartlite_0_UART 1 5 1 NJ 680
preplace netloc microblaze_0_M_AXI_DC 1 3 1 1190 150n
preplace netloc microblaze_0_M_AXI_IC 1 3 1 1220 170n
preplace netloc microblaze_0_axi_dp 1 3 1 1200 560n
preplace netloc microblaze_0_axi_periph_M00_AXI 1 4 1 N 810
preplace netloc microblaze_0_axi_periph_M01_AXI 1 4 1 1600 670n
preplace netloc microblaze_0_axi_periph_M02_AXI 1 3 2 NJ 1060 1570J
preplace netloc microblaze_0_debug 1 2 2 580 660 1140
preplace netloc microblaze_0_dlmb_1 1 3 1 1200J 450n
preplace netloc microblaze_0_ilmb_1 1 3 1 1230 470n
preplace netloc microblaze_0_interrupt 1 2 1 550 530n
preplace netloc mig_7series_0_DDR3 1 5 1 NJ 180
preplace netloc smartconnect_0_M00_AXI 1 4 1 N 190
preplace netloc SYS_CLK_0_1 1 0 2 N 20 150
levelinfo -pg 1 -20 130 390 900 1420 1730 1900
pagesize -pg 1 -db -bbox -sgen -150 -80 2020 1130
"
}
{
   "da_axi4_cnt":"14",
   "da_board_cnt":"2",
   "da_clkrst_cnt":"4",
   "da_mb_cnt":"3"
}
